Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení  Veřejných prostranství v 6 lokalitách – komunikace, zpevněné plochy, mobiliář, veřejné osvětlení, obnova nádrže Chloumky, zeleň, dětská hřiště“ realizované v rámci projektu

 „Komplexní revitalizace veřejných prostranství a budov obce Holovousy“. 

Investor : Obec Holovousy, Holovousy 39, 508 01  Hořice
V rámci realizace stavebních prací, týkajících se projektu se počítá s těmito aktivitami:
Náves Holovousy
· Revitalizace komunikací pro pěší a obsluž. pojezdových ploch

· Revitalizace místní komunikace

· Dodávka a osazení mobiliáře -  lavičky, stojany na kola apod. 
· Vybudování dětského koutku (herní prvky – dodávka a osazení)

· Zeleň – nová výsadba a vegetační úpravy
· Osvětlení sochy

Náves Chodovice
· Výměna čekárny autobusové zastávky + mobiliář

· Revitalizace komunikace pro pěší

· Dodávka a osazení mobiliáře -  lavičky, informační tabule, stojan na kola apod. 
· Zeleň – nová výsadba a vegetační úpravy
· Rekonstrukce veřejného osvětlení
Náves Chloumky
· Revitalizace komunikací pro pěší a obsluž. pojezdových ploch

· Revitalizace místní komunikace

· Vybudování dětského hřiště (herní prvky – dodávka a osazení)

· Dodávka a osazení mobiliáře -  lavičky, informační tabule, stojan na kola apod. 
· Obnova nádrže Chloumky, vč.  jímky

· Zeleň – nová výsadba a vegetační úpravy
Hřbitov
· Revitalizace komunikace pro pěší a obslužných ploch

· Revitalizace přístupové komunikace ke hřbitovu, zpevněné plochy

· Dodávka a osazení mobiliáře -  lavičky, informační tabule, stojan na kola apod. 
· Zeleň – nová výsadba a vegetační úpravy
Kostel sv. Bartoloměje v Chodovicích
· Revitalizace komunikace pro pěší

· Revitalizace místní komunikace

· Dodávka a osazení mobiliáře -  lavičky, informační tabule, stojan na kola apod. 
· Zeleň – nová výsadba a vegetační úpravy
Sportovní areál
· Revitalizace cesty (severní část)

· Revitalizace pojezdové plochy

· Dodávka a osazení mobiliáře -  lavičky, informační tabule, stojan na kola apod. 
· Zeleň – nová výsadba a vegetační úpravy
· Zpevněná plocha Skatepark

· Vybudování dětského hřiště (herní prvky – dodávka a osazení)

Náves Holovousy

revitalizace prostranství návsi v Holovousích – obnova komunikací a zpevněné plochy, Osazení mobiliáře, vybudování dětského koutku
Lokalita je situována v centru obce Holovousy a je jejím přirozeným „srdcem“. Lokalita se nachází na jižním úpatí  vrchů  Chlumů a je vymezena v  západní a východní   části oplocením a zástavbou vesnického řadového  typu, v severní části je situován nástup do zámeckého areálu. 
Řešeným územím je veřejný  prostor v centrální  části obce Holovousy. Daná lokalita je nyní tvořena zatravněnou plochou se vzrostlou zelení s využitím pro relaxační a  volnočasové aktivity obyvatel obce. V dnešní době již nesplňuje  požadavky obyvatel a návštěvníků na  využití a proto je nutná její drobná revitalizace. Stávající povrchy a morfologii terénu je nutné  drobnými terénními zásahy upravit, aby splňovaly veškeré bezpečnostní i estetické kriteria pro ústřední prostor obce.  Stromy v dané lokalitě jsou po celé ploše ve vyhovujícím a  dobrém stavu – budou odborně ošetřeny a ponechány. Mobiliář v dané lokalitě je odpovídající – bude pouze doplněn  o několik laviček a hlavně herní koutek pro děti  v jihovýchodní části, který zde nyní zcela chybí. V lokalitě jsou řešeny zpevněné plochy ve dvou úrovních – jako asfaltové místní komunikace (vyžaduje revitalizaci krytu při severním okraji řešeného území) a příjezdové šterkopískové cesty k pozemkům  (vyžadují zpevnění hran a drobné dosypání výtluků).
Navrhované řešení – revitalizace návsi v Holovousích
V dané lokalitě vznikne jak odpočinkové relaxační - klidové místo tak i plocha s herními prvky, osazená odpadkovými  koši a posezením (viz projektová dokumentace na CD – SO 03 a SO 04) Výše uvedený veřejný pobytový prostor je řešen jako volná zatravněná plocha se vzrostlou zelení a  výhledem na vodní nádrž se stávajícím  posezením.

Při jihovýchodním okraji je umístěno malé dětské hřiště s herními prvky a posezením. 
Při severním okraji (před vjezdem do zámeckého areálu) je navržena revitalizace krytu dožilé komunikace s přilehlou zpevněnou plochou (viz projekt na CD – SO 02) Po celé ploše řešené lokality se provede zpevnění okrajů štěrkopískových ploch do hliníkových lišt. (viz projekt na CD - SO 01)
Samostatným projektem je řešení vegetačních úprav stávající zeleně (P 01) . Veškeré úpravy a vybavení řešeného prostoru jsou zaneseny v situaci a označeny. V celkové situaci jsou rozděleny na čtyři samostatné stavební objekty a dva specializované projekty , které jsou podrobně popsány v technické zprávě a přiložené technické dokumentaci (pro každý SO a P  vypracovaný samostatně).
Vybudování el. přípojky do středu návsi a nasvětlení soch je rovněž řešeno samostatných projektem – na CD. 
Tento projekt řeší:

· úpravu stávající distribuční sítě nn 

· kabelovou přípojku pro elektroměrový rozvaděč RE se zásuvkovou skříní

· uzemnění vodiče PEN

· nasvětlení sochy Jana Nepomuckého

· zemní práce

úprava zeleně 

Zeleň na návsi byla nově upravena dle projektu v nedávné době. Zeleň je tvořena nepravidelným stromořadím lip a javorů podél centrální komunikace (12ks 27-50cm) a 4 ořezanými lipami (40-60cm) u plastiky. Na zbylé ploše návsi je rozvolněná výsadba krajových odrůd ovocných stromů (Holovouské malináče). Záměrem je odborné ošetření kosterní zeleně na návsi – lip a javorů, které nebylo v souvislostí s výsadbami jabloní  provedeno.  Provedení odborného ošetření všech stávajících lip  a javorů (16ks), zahrnuje zdravotní řez, u tvarovaných lip rovněž redukční řez. Podrobně uvedeno v PD zeleně, kterou vypracovala Ing. Baladová – na CD.
Náves Chodovice
rekonstrukce cesty pro pěší, osazení mobiliáře
Stávající stav - lokalita je situována v centru obce Chodovce v části zvané „farská zahrada“. Lokalita se nachází na jižním svahu Chlumů a je vymezena v jižní, východní a západní  části místní obslužnou komunikací. Při severním okraji je vymezena oplocením soukromých pozemků – podrobně viz. situační výkres a katastrální mapa. Řešeným územím je veřejný  relaxačně pobytový  prostor v centrální části obce Chodovice. Daná lokalita je nyní tvořena zatravněnou svažitou plochou směrem k jihu s využitím pro   volnočasové aktivity obyvatel obce a několikrát do roka pro pořádání poutí a podobných společenských akcí. Stromy v dané lokalitě jsou hlavně při její jihovýchodní části –– kde budou ošetřeny, doplněny a ponechány. Mobiliář v dané lokalitě není žádný.
Návrh - výše uvedený  prostor je řešen ve dvou úrovních  - jako volná zatravněná plocha s výhledem k jihu (velice vhodně osluněný a prosluněný prostor) a prostor s parkovou úpravou zeleně a s nezbytnou cestou pro pěší, spojující severní okraj lokality s autobusovou zastávkou. Návrh  dále řeší výměnu již dožilé a nevyhovující stávající autobusové zastávky při jižním okraji lokality,  kterou vhodně doplňuje o nezbytný mobiliář a vybavení pro informovanost návštěvníků i obyvatel obce. Veškeré úpravy a vybavení řešeného prostoru jsou zaneseny v situaci a označeny. V celkové situaci jsou rozděleny na tři stavební objekty a dva samostatné projekty, které jsou podrobně popsány v technické zprávě a technické dokumentaci (pro každý SO a P  vypracovaný samostatně).

rekonstrukce veřejného osvětlení
Záměrem investora je rekonstrukce stávajícího veřejného osvětlení na návsi v osadě Chodovice u Hořic. Stávající osvětlení nevyhovuje moderním požadavkům doby, je technicky zastaralé a není zajištěn spolehlivý a ekonomický provoz celého zařízení. 
Projektová dokumentace řeší: 
· rekonstrukci stávajících osvětlovacích stožárů

· ochranné pospojení a uzemnění vodiče PEN

· ochrana proti atmosférickému přepětí

· zemní práce

Rekonstrukce veřejného osvětlení bude spočívat v demontáži 7 ks stávajících osvětlovacích stožárů a nahrazení novými osvětlovacími stožáry K5 se svítidly 5NA522E1MS28 Pilzleuchte s výbojkami 70 W. Montáž stožárů proběhne výměnným způsobem bod za bod. Všechny osvětlovací stožáry jsou navrženy s povrchovou úpravou žárově zinkované. 

Konstrukční a technické řešení  – viz projektová dokumentace na CD.

Typy materiálů, uvedené v PD jsou uvedeny jen pro příkladný kvalitativní výčet. Lze je nahradit adekvátně kvalitativně podobnými materiály. 
Výsadba zeleNě

Stávající stav - náves se nachází v místě původní rozsáhlé farní zahrady, která byla v severní části  zastavěna rodinnými domy. Jedná se o mírně svažitý pozemek s jižní expozicí, ohraničený jižně a východně místní komunikací, s autobusovou zastávkou. Severní cíp plochy není v majetku obce a nejsou zde navrhovány úpravy. Stávající zeleň je umístěna zejména ve východní  části  prostoru mezi komunikací a oplocením RD. Jedná se o mladší skupinovou výsadbu lip, sakur, javoru a jírovců (celkem 13ks), ze starší zeleně poškozená soliterní bříza u sochy Sv. Terezie v zatáčce komunikace. V prostoru za zastávkou BUS je  ve vlhčí partii skupina dožívajících vrb, řezaných na hlavu (4ks 40-50cm) a u torza křížku na jihovýchodním okraji plochy jedna ořezaná vrba (60cm). Podél komunikace ohraničující plochu západně je nepravidelně řada různověkých ovocných stromů (ořešáky, třešně, švestky – celkem 12ks, neperspektivní).

Záměr - dlouhodobé koncepční řešení celého prostoru se snahou o obnovu charakteru původní farní zahrady alespoň v západní části.

Podrobný návrh výsadby, vč. druhového členění – viz PD Zeleně na CD
Náves Chloumky
obnova rybníčku a jeho přítoku (potůček)
Stávající stav:

Vodní nádrž se nachází v k.ú. Holovousy v Podkrkonoší v intravilánu obce Chloumky na parcelách KN č. 500 vedené v KN jako vodní plocha, a KN č. 476/4 vedené jako zahrada.

Přítok do nádrže zajišťuje bezejmenná vodoteč, jejíž koryto je navrženo k revitalizaci. Do nádrže jsou vyvedeny také příkopy z obou stran komunikace. Výšku vodní hladiny určuje stávající výpust DN 300, která v současně plní funkci

přelivné hrany. Vypouštění nádrže je řešeno spodním otvorem utěsněném zátkou. Stávající výpust je vyvedena do otevřené šachty, do které je zaústěna další kanalizace pro povrchovou vodu. Odtud je voda odvedena potrubím.

Nyní je stávající nádrž v nevyhovujícím stavu. Dochází zde k průsakům nevhodného opevnění svahů a během letních měsíců zcela vysychá. Samotný výpustný objekt je těžko regulovatelný. Na projekt „Obnova nádrže Chloumky“ nebyl proveden geologický průzkum.

Navrhovaný stav:

Účelem je obnovit stávající netěsnou nádrž a umožnit manipulaci se zadrženou vodou, k požárním účelům. Zároveň revitalizovat 48m koryta bezejmenného přítoku. Za tímto účelem je nejprve nutno provést odbahnění nádrže. Vrstva nánosu ve stávající vodní nádrži se pohybuje mezi 20 – 30 cm. Je navrženo odbahnění v celkovém objemu cca 60 m3.

Současně je navržena revitalizace svahu břehu a to zmírnění sklonu. Je navržen proměnlivý sklon 1:3 až 1:5 s ohledem na nepoškození stávající zeleně.
Vzhledem k netěsnosti stávající betonové zdi je navržena nová stabilizační opěrná zeď s římsou. Stávající zeď je ponechána a poslouží jako bednění. Římsa je navržena z železobetonu se síťovinou, šířka římsy 0,5m. 

Výpustný objekt je vsazen do nové opěrné zdi a nahradí stávající neregulovatelný objekt. Jako nový výpustný objekt je navržena požeráková výpust (typ uvedený v PD je pouze orientační pro stanovení parametrů – lze jej nahradit jiným adekvátně kvalitativně podobným objektem) 
Bezejmenný přítok - je navržena revitalizace koryta a prohloubení o 30 cm. Šířka ve dně bude 40 cm. Okolní porost (vrby) zůstane zachován. Délka koryta se bude pohybovat do 50 m. 

Jímka sloužící k odběru požární vody bude umístěna do nejnižšího místa nádrže v těsné blízkosti nové opěrné zdi. Jímka je z betonu B20 o rozměrech 1,0x1,0x0,6m s ocelovou mříží.
Nakládání s vodami - stálý přítok do nádrže není zajištěn. Nádrž je napojena na horní tok bezejmenného recipientu, který se rozvodní především v období tání a dešťů. Manipulace s hladinou a vypouštění nádrže je zajištěno prefabrikovanou požerákovou dvoudlužovou výpustí. Vypouštění je svedeno do stávající šachty, která je navržena k obnově. Řešení vyústění je shodné se stávajícím vyústěním. Odběrné místo požární vody je situováno v nejnižším místě dna nádrže s přístupem z obecní komunikace. Přístup na staveniště bude zajištěn po místní asfaltové komunikaci.
Konstrukční a technické řešení – viz projektová dokumentace na CD.

Typy materiálů, uvedené v PD jsou uvedeny jen pro příkladný kvalitativní výčet. Lze je nahradit adekvátně kvalitativně podobnými materiály. 
Rekonstrukce komunikace a cest pro pěší, osazení mobiliáře , vybudování dětského koutku na návsi na Chloumkách

Stávající stav - lokalita je situována v centru osady Chloumky  podél vodoteče a vodní nádrže. Lokalita se nachází téměř na jižním hřebeni  vrchů  Chlumů a je vymezena v   západní   části místní obslužnou komunikací a při severním a západním okraji oplocením soukromých pozemků – podrobně viz. situační výkres a katastrální mapa. Řešeným územím je veřejný  prostor v centrální  části obce Chloumky. Daná lokalita je nyní tvořena zatravněnou plochou se vzrostlou zelení  s minimálním využitím pro relaxační a  volnočasové aktivity obyvatel obce. 

Návrh - výše uvedený veřejný pobytový prostor je řešen jako volná zatravněná plocha se vzrostlou zelení a  výhledem na vodní nádrž s navrženým posezením. Vznikne tím v jižní části návsi  příjemná parková úprava. Při severním okraji je umístěno malé dětské hřiště s herními prvky a posezením. Toto místo je velice dobře přehledné a proto ideální z bezpečnostních i dalších hledisek zónování celé lokality. Bezprostředně a logicky navazuje na stávající turistické posezení s informační mapou okolí. Na severovýchodním okraji je navržen ovocný sad, který vhodně doplní celou kompozici a historicky jej do daného prostoru navrací. Veškeré úpravy a vybavení řešeného prostoru jsou v celkové situaci rozděleny na čtyři samostatné stavební objekty a tři specializované projekty, které jsou podrobně popsány v technické zprávě a přiložené technické dokumentaci (pro každý SO a P  vypracovaný samostatně).
úprava zeleně 

Stávající stav - plocha k revitalizaci se nachází v centru malé, zejména chalupářsky využívané obce. Je protáhlého tvaru v mírně svažitém terénu s jižní orientací, v severní části rozčleněna příjezdovými cestami k jednotlivým objektům. U silnice je umístěn křížek, u kterého stály 4 lípy (odstraněny, po jedné dosud neodstraněný pařez). Je zde rovněž umístěna zastávka cyklotrasy. V jižní části je umístěna malá vodní nádrž, původně s kamenným obezděním břehů, později nevhodně zabetonovaným, která je vysychavá. Drobný přítok veden v napřímeném korytu ucelenou plochou severně po cestu, dále je ke zdroji, kterým je studna na zaploceném soukromém pozemku, zatrubněn.

Stávající zeleň je tvořena soliterní starou vrbou u nádrže (po vichřici rozlámanou), perspektivní vzrostlou lípou v jižní části plochy a dále skupinou bříz (4ks), 2 smrků a jírovcem. Nekvalitní trávník.

Záměr - koncepční dosadby zeleně zahrnující jak tradiční výsadbu ovocných stromů, tak doplnění dlouhověkých soliter, doplnění zeleně v souvislosti s revitalizací malého potůčku a nádrže, úprava odpočinkového koutu v návaznosti na doplnění vybavenosti – hracích prvků a odpočívadla.
Podrobný návrh výsadby, vč. druhového členění – viz PD Zeleně na CD
Hřbitov

rekonstrukce  přístupové cesty, zpevněné plochy a cest pro pěší, osazení mobiliáře
Stávající stav - lokalita je vymezena ve východní části osady Chodovice. Vede k ní vrstevnicová místní komunikace, která historicky pokračovala směrem na východ k Hořicím. Jedná se o velmi frekventované pohledové místo při pohledu na osadu Chodovice od státní silnice Hradec Králové - Jičín. Vlastní vymezení řešeného prostoru je na jihu místní komunikací a vlastní hřbitov pískovcovým oplocením po všech stranách - podrobně viz. PD, situační výkres a katastrální mapa. 
Řešená lokalita se nachází při východním okraji obce Chodovice. Jedná se o příjezdovou komunikaci s bezprostředním prostorem před vstupem na hřbitov a vlastní prostor hřbitova. Stávající stav místní asfaltové komunikace je dožilý až havarijní a vyžaduje si bezodkladnou výměnu  povrchu. Prostor před vstupem na hřbitov je bezduchý,  utilitární  a  v dnešní době již nesplňuje veškeré  požadavky obyvatel a návštěvníků na  využití a proto je nutná jeho revitalizace. Stávající povrch a morfologie terénu je nutné  drobnými terénními zásahy upravit, aby splňovaly veškeré bezpečnostní i estetická kriteria pro hlavní pietní  prostor obce.  Stromy v dané lokalitě nejsou žádné, krom dvou vzrostlých lip v areálu hřbitova , které budou ošetřeny a ponechány. Mobiliář v daném místě je nedostačující a dožilý. Vlastní prostor hřbitova je nutné doplnit o zpevněnou cestu pro pěší , neboť nyní zpevnění a vymezení trasy není žádné. 

Návrh - Výše uvedený  prostor je řešen  ve dvou úrovních  - jako revitalizace místní asfaltové obslužné komunikace pro pěší i automobilový zklidněný provoz a revitalizace vlastního prostoru hřbitova se  vstupem v jižní části. 
Celá lokalita bude logicky rozčleněna na veřejný obslužný prostor před hřbitovem a komorní – pietní prostor vlastního hřbitova. Výsledkem všech dílčích projektů bude důstojné  a  pietní místo s veškerým nutným vybavením pro daný účel. Veškeré úpravy a vybavení řešeného prostoru jsou zaneseny v situaci a označeny. V celkové situaci jsou rozděleny na čtyři stavební objekty a tři samostatné projekty , které jsou podrobně popsány v technické zprávě a přiložené technické dokumentaci (pro každý SO a P  vypracovány samostatně).
výsadba a úprava zeleně

Současný stav - hřbitov se nachází mimo zastavěné území obce, je obklopen zemědělskými pozemky a malým soukromým ovocným sadem. Na hřbitově (cca 50x35m) je sporadická zeleň – u vstupní brány 2 řezané lípy, z nichž jedna je silně poškozená, u středového kříže cypřiš a sloupovitý jalovec, mezi hrobovými místy sporadicky soliterní jehličiny (většinou sloupovité jalovce, túje a cypřišky),  hřbitovní zeď místy ozeleněna břečťanem. 

Vně hřbitovní zdi je několik ovocných stromů přesahujících korunami na hřbitov (na soukr. pozemku). Přístupová cesta z Chodovic je v úseku mimo zastavěnou část obce (v délce cca 150m) bez doprovodné zeleně, přetíná drobnou vodoteč s břehovým porostem olší nad cestou. Vzhledem k nedostatečným prostorovým parametrům a navazujícím soukromým pozemkům zde není žádoucí zeleň navrhována.

Záměr - doplnění chybějící zeleně na hřbitově, po obvodu a podél přístupové cesty nelze řešit vzhledem k omezeným prostorovým parametrům, zeleň malého rozsahu je řešena v prostoru před hřbitovem.

Podrobný návrh výsadby, vč. druhového členění – viz PD Zeleně na CD
Kostel sv. Bartoloměje v Chodovicích
rekonstrukce  komunikace a cest pro pěší, osazení mobiliáře 

Lokalita je vymezena v severní části obce Chodovice. Historicky k ní vede hlavní komunikace od jihu, která je nyní cca 50m jižně uhnuta směrem k východu. Řešená lokalita se nachází v severní části obce Chodovice nad návsí zvané „farská zahrada“. Jedná se o velmi frekventované pohledové místo při pohledu na obec Chodovice od státní silnice Hradec Králové - Jičín i při pěší procházce na vrchol hřebenů Chlumů. Vlastní vymezení řešeného prostoru je na jihu a východu - místní komunikací, na severovýchodu a severu - pískovcovou opěrnou zdí (bývalá hřbitovní zeď) a na západě - oplocením zdejší školy. Přesná lokace a podrobnosti viz. PD, situační výkres a katastrální mapa. 
Stávající stav okolí kostela sv. Bartoloměje (který je po rekonstrukci před několika lety) je bez jakékoli koncepce a rozvržení. Jedná se o mírně svažitou zatravněnou plochu s významnými pískovcovými prvky a detaily. Stávající povrch a morfologii terénu je nutné  drobnými terénními zásahy upravit, aby splňovaly veškerá bezpečnostní i estetická kriteria pro dominantní historický prostor obce.  Stromy v dané lokalitě jsou v jižní části podél místní komunikace, jehličnaté při oplocení v severní a západní části a dominantní stromy za kostelem na severu (lípa borovice a jilm). Tyto vzrostlé  stromy  vyžadují odborné ošetření a prořezání (viz projekt P 01). Mobiliář v daném místě není žádný. Vlastní prostor v okolí kostela sv. Bartoloměje je nutné doplnit o zpevněnou cestu pro pěší, neboť nyní zpevnění a vymezení trasy není žádné. 

Návrh - výše uvedený  prostor je řešen  ve dvou úrovních  - jako revitalizace místní asfaltové obslužné komunikace ke škole a revitalizace vlastního prostoru okolo kostela se  vstupem v jižní části. Celá lokalita bude logicky rozčleněna na veřejný obslužný prostor před vstupem (oplocení v jižní části před kostelem) do areálu bývalého hřbitova okolo kostela sv. Bartoloměje a komorní – pietní prostor vlastního  bývalého hřbitova v nejbližším okolí kostela sv. Bartoloměje (prostor oplocen pískovcovou zdí).             Veškeré úpravy a vybavení řešeného prostoru jsou zaneseny v situaci a označeny. V celkové situaci jsou rozděleny na čtyři stavební objekty a šest  specializovaných projektů, které jsou podrobně popsány v technické zprávě a přiložené technické dokumentaci (pro každý SO a P  vypracovány samostatně).

Konstrukční a technické řešení, vč. osazení mobiliáře  – viz projektová dokumentace na CD.

Typy materiálů, uvedené v PD jsou uvedeny jen pro příkladný kvalitativní výčet. Lze je nahradit adekvátně kvalitativně podobnými materiály. 
výsadba a úprava zeleně
Současný stav - kostel sv. Bartoloměje, dominanta obce Chodovice, se nachází uprostřed bývalého hřbitova. Plochy kolem kostela jsou po opravách kostela již částečně upravené, zatravněné, sadové úpravy jsou navrženy v souladu s navrženou obnovou cest a doplněním vybavenosti. Stávající zeleň je sporadická - před kostelem soliterní řezaná lípa, jejíž větve již zastiňují pískovcový kříž, v ucelené ploše za kostelem 3 vzrostlé stromy (lípa, jilm a mohutná douglaska), které byly poškozeny v letošním roce větrnou smrští. Po obvodu plochy ve dvou úsecích vzrostlé sloupovité zeravy (3+5ks). Hřbitovní zeď je místy popnuta břečťanem. Prostor před bývalým hřbitovem ve tvaru trojúhelníku, který byl dříve pohledově ukončen kruhovou kostnicí, je bez zeleně, pouze podél přístupového chodníku nad silnicí 2 staré ovocné stromy (malebná rozložitá jabloň a prosychající neperspektivní třešeň). Svah k silnici je s prudkým sklonem do 1:1 s problematickou údržbou trávníku.

Záměr - charakter navrhovaných úprav s doplněním vybavenosti odpovídá zamýšlenému využití areálu jako kulturně – společenského centra s možností pořádání různých akcí (galerie v přírodě, sympozia, koncerty, výstavy a pod.) při zachování tradičních hodnot původního využití prostoru. Podél staré hřbitovní zdi je navrženo přemístit staré náhrobky z prostoru nového hřbitova.

Podrobný návrh výsadby, vč. druhového členění – viz PD Zeleně na CD
Sportovní areál Holovousy
rekonstrukce zpevněné plochy, cest A osazení mobiliáře 
Současný stav - lokalita je vymezena v severozápadní časti obce Chodovice u stávajícího hřiště na malou kopanou. Řešeným územím je  sportovně relaxační prostor v severovýchodní části obce Holovousy (popřípadě severozápadní části obce Chodovice). Přesná lokace a podrobnosti viz. PD, situační výkres a katastrální mapa.

Daná lokalita je nyní tvořena zatravněnou plochou s využitím pro sport a volnočasové aktivity obyvatel obce. V dnešní době již nesplňuje veškeré požadavky obyvatel na sportovní vyžití, a proto je nutné sortiment sportovišť rozšířit (rozšíření a revitalizace vlastních sportovišť je řešen jako samostatná PD dokumentace). Stávající povrch je nutné také drobnými terénními zásahy upravit, aby splňoval veškerá bezpečnostní i estetická kriteria.  Stromy v dané lokalitě nejsou žádné – pouze při jižním okraji u Pomníku padlých – kde budou ošetřeny a dosazeny. 

Návrh - výše uvedený veřejný prostor je řešen jako volná zatravněná plocha s výhledem k jihu (velice vhodně osluněný  a prosluněný prostor) s navrženým posezením (lavičky) a logicky - rovnoměrně rozmístěnými sportovišti. Všechna výše uvedená sportoviště (samostatný projekt) i použité prvky a mobiliář splňují veškeré bezpečnostní i hygienické předpisy – viz příloha specifikace prvků. V neposlední řadě bylo důsledně dbáno, aby byly dodrženy všechny požární odstupy a požadavky. Stejně tak i odstup od el. vedení – kde není  umístěno nic v dosahu 10 m. Navržené cesty jsou řešeny s maximální obezřetností tak, aby nenarušovaly danou lokalitu a pouze ji vhodně a funkčně doplňovaly. Veškeré vybavení a prvky sportovního areálu jsou zaneseny v situaci a označeny. Jsou rozděleny na šest stavebních objektů a jeden specializovaný projekt , všechny  jsou podrobně popsány v technické zprávě a přiložené technické dokumentaci (pro každý SO  a P vypracovaný samostatně).

Konstrukční a technické řešení, vč. osazení mobiliáře  – viz projektová dokumentace na CD.

Typy materiálů, uvedené v PD jsou uvedeny jen pro příkladný kvalitativní výčet. Lze je nahradit adekvátně kvalitativně podobnými materiály. 
vybudování plochy pro skatepark 
Stávající prostor pro umístění Skateparku je nyní zatravněn v mírném svažitém terénu. Vlastní terén je konsolidovaný a pouze zatravněný (stromy a zeleň zde není žádná).

Návrh - zpevněná plocha pro prvky  skateparku se nachází  v severní části pozemku nad stávajícím skladem. Je umístěna ve vzdálenosti od stávajícího objektu dle hasičských požadavků a odstupů od el. vedení v min. vzdálenosti 10m. Tím byly splněny základní podmínky pro umístění hlavně technických prvků skateparku. Vlastní technické řešení prvků skateparku viz. specifikace prvků.  Plocha pro osazení prvků skateparku  musí být rovná +/- 100mm, pro bezproblémové fungování. Plocha skateparku bude tvořena souvrstvím s krycí vrstvou ABS II (terénní práce budou minimální). Je nutné zajistit příchozí a obchozí plochu (mlatový štěrkopískový povrch), která zajistí v případě deštivého počasí bezproblémový přístup k vlastnímu skateparku. Vlastní šířka cesty pro pěší bude od 1500 do 2000 mm ( viz. výkresová část). Cesta bude provedena do hliníkových lišt  „obrubníků“  (viz. specifikace prvků)  s minimálním převýšením nad horní okraj zatravněné plochy (0,5 – 1,0 cm), oboustranný příčný spád bude 1,5 – 2 %. Zohledněn je bezproblémový přejezd zahradní techniky pro sekaní okolní travnaté plochy.  Kvůli případnému plevelu, lze do vrchní vrstvy přidat modrou skalici, nebo jiný prvek na chemické bázi. Zpevnění místních příjezdových cest bude provedeno viz uvedené souvrství identickým způsobem do hliníkových lišt .

Souvrství:  
ABS II tl. 40mm
OKH II  tl 60mm
Podklad ze štěrkodrti kvalitativní třída C (frakce0/32) tl. 250mm
Celková tloušťka konstrukce tl. 350mm
Zhutněná pláň na Edef = min.50MPa

Celková plocha: 200,00m2
Celková pochozí plocha pro pěší  (mlatový povrch): 85,0  m2

Celková délka hliníkové lišty : 120,0 m
instalace dětských průlezek 
Stávající povrch lokality pro umístění dětských herních prvků  při západním okraji je zatravněný a konsolidovaný. (přesné umístění viz situace).  Zeleň (stromy)  se v daném místě nenachází. V severní části jsou již osazeny dva herní prvky s dopadovou pískovou plochou.

Návrh - na stávajícím travnatém plácku obecního pozemku při západním okraji sportovního areálu v Chodovicích bude provedena drobná úprava terénu a vybudován dětský koutek s osazením dominantního herního prvku od certifikovaného výrobce. Tento prvek přirozeně naváže již na existující herní prvky . Další úprava terénu spočívá pouze ve vyrovnání drobných nerovností stávající travnaté plochy před osazením herních prvků. Navržené prvky jsou převážně dřevěné a využívají přirozené vlastnosti  dřeva. Kolem prvku s větší výškou než je 60 cm je počítána bezpečnostní dopadová plocha z křemičitého písku. Velikost potřebné plochy je stanovená výrobcem a příslušnou normou (ČSN EN 1176-7). Mezi jednotlivými atrakcemi jsou dodrženy nutné vzdálenosti pro bezpečnou hru dětí. 

Hrací prvek bude osazen výrobcem na betonové patky (dle  výrobní specifikace výrobce ), dodavatel s výrobcem zajistí provedení pískových bezpečnostních zón kolem prvků které toto vyžadují.

Bezpečnostní zóna dětského koutku  s křemičitým pískovým povrchem činí 278,0 m2.

Bezpečnostní dopadová zóna bude půdorysně osazena dle přesných rozměrů požadovaných výrobcem a bude provedena do  ukončujících  hliníkových lišt. 
Celková délka hliníkové lišty : 67 m. 

Při stavebních úpravách a osazení prvků nebude dotčeno žádné vedení inženýrských sítí. Před započetím prací bude nutné případná vedení v místě stavby zaměřit.
Konstrukční a technické řešení, vč. osazení mobiliáře  – viz projektová dokumentace na CD.

Typy materiálů, uvedené v PD jsou uvedeny jen pro příkladný kvalitativní výčet. Lze je nahradit adekvátně kvalitativně podobnými materiály. 
výsadba zeleně

Současný stav - areál sportovišť se nachází mezi obcemi Holovousy a Chodovice a navazuje na přírodní areál koupaliště. Jižně u silnice je umístěn památník obětem válek. Stávající zeleň je v prostoru památníku - 2 vzrostlé lípy se zachovalým terminálem a jedna nově vysazená, za památníkem  krátký živý plot ze zeravů, ve svahu směrem k silnici pokryvné přerostlé jalovce. 

Záměr - doplnění izolační zeleně podél komunikace ve formě stromořadí.  

Návrh - stávající 2 vzrostlé lípy budou ošetřeny (zdravotní řez s mírným odlehčením korun). V travnatém pásu mezi silnicí a hřištěm na kopanou je navrženo stromořadí malokorunných bezplodých hrušní ve sponu 7m (12ks).

Poznámka: Z projektu Komplexní revitalizace veřejných prostranství a budov obce Holovousy oproti koordinační situaci byl vyřazen objekt SO 06 Oplocení a Hřiště na minikopanou s umělým povrchem.
