Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení Nástavby budovy obecního úřadu realizované v rámci projektu  „Komplexní revitalizace veřejných prostranství a budov obce Holovousy“. 

Investor : Obec Holovousy, Holovousy 39, 508 01  Hořice
V rámci realizace stavebních prací, týkajících se projektu se počítá s těmito aktivitami:
Provedení rekonstrukce a nástavby budovy Obecního úřadu v Holovousích - včetně venkovních úprav

Rekonstrukce a nástavba OÚ Holovousy
Místo stavby :
Holovousy č.p. 39, k.ú. Holovousy v Podkrkonoší

 Stávající objekt obecního úřadu sestává z původního obdélníkového objektu sloužícího jako požární zbrojnice a rozšířeného v 70.-tých letech o další obdélníkovou přístavbu. Objekt byl naposledy rekonstruován v r.2003 - navržena rekonstrukce s vestavbou informačního centra do objektu.  Celý objekt je zděná obdélníková přízemní budova rozměrů 11,45 x 10,90 m. 
Původní zdivo bylo provedeno z cihel plných pálených respektive ze škvárobetonových tvárnic v tloušťkách dle výkresové dokumentace. Nad přístavbou ze 70.-tých let je proveden polomontovaný keramický strop (systém Hurdis do ocelových profilů). Stávající stropní konstrukce nad částí sloužící původně jako požární zbrojnice se předpokládá rovněž jako polomontovaný keramický strop. Nad oběma částmi objektu je provedena pultová střecha s mírným spádem a skládanou plechovou krytinou. 

V r.2003 byla nově provedena hydroizolace proti zemní vlhkosti (Bitagit). Podlahy v celém objektu byly provedeny nově, do konstrukce podlahy byla vložena tepelná izolace (tvrzený polystyren). Dále byly v objektu osazeny nové výplně otvorů (dřevěná okna typu Euro, dveře vnější do profilů typu Euro, vnitřní dveře plné v ocelové zárubni). V knihovně je proveden SDK podhled se zateplením tl. 100 mm (Rockwool), v ostatních místnostech byla provedena vápenocementová omítka, v soc. zázemí s keramickým obkladem. Obvodové zdivo bylo z vnější strany v celém rozsahu zatepleno deskami z minerální vlny tl. 100 mm s dřevěným prkenným obkladem.  Klempířské konstrukce byly v r.2003 provedeny nově současně s rekonstrukcí dešťové kanalizace. Dále byla provedena rekonstrukce vnitřního vodovodu, vnitřní dešťové a splaškové kanalizace, elektroinstalace, vytápění a nuceného větrání. Prostory jsou vzhledem ke stáří objektu a nedávné rekonstrukci ve velmi dobrém technickém stavu

Navrhovaný stav -  provedení rekonstrukce a nástavby budovy OÚ:
V rámci rekonstrukce a nástavby bude provedena rekonstrukce a úprava dispozice 1.NP, nad 1.NP bude provedena nástavba 2.NP. 

Objekt bude i nadále sloužit obecnímu úřadu, účelem stavby je rozšíření stávajících kapacit kanceláří obecního úřadu a rozšíření zázemí pro návštěvníky. V rámci rekonstrukce a nástavby bude provedena rekonstrukce TZB v objektu. Na pozemku stavebního úřadu budou provedeny nové drobné sadové úpravy.
Funkčně zůstává stávající stav zachován - objekt bude i nadále sloužit obecnímu úřadu, informační centrum s knihovnou zůstává zachováno. Hlavní vstup do objektu zůstává zachován v 1.NP ze severní strany. Stávající vstup do knihovny z čela objektu se zruší.  Nad stávajícím přízemím bude provedena nástavba druhého nadzemního podlaží, respektive vestavba do nově prováděného podkroví. V podkroví, které bude zastřešeno dvěma sedlovými na sebe navazujícími střechami, budou umístěny nové kanceláře. V 1.NP zůstává zachována knihovna s informačním centrem a kancelář obecního úřadu, bude zde rekonstruováno sociální zázemí. 
Nástavbou dojde k navýšení obestavěného prostoru na 770 m3.

Přirozené osvětlení a oslunění pobytových místností je zajištěno okenními otvory ve fasádách objektu, ve 2.NP je osvětlení doplněno střešními okny a světlíkem. Sociální a technické zázemí objektu bude osvětleno přímým osvětlením (okenní otvory) v kombinaci s umělým osvětlením.

UŽITKOVÁ A ZASTAVĚNÁ PLOCHA :

- celková podlahová plocha 1.np :

                90,6 m2

- celková podlahová plocha 2.np :

              103,5 m2

- celková podlahová místností objektu :
              197,1 m2

- zastavěná plocha:
zůstává zachována
124,8 m2


OBESTAVĚNÝ PROSTOR :

- celkový obestavěný prostor objektu :

770,0 m3

Konstrukční a technické řešení nástavby OÚ – viz projektová dokumentace na CD.
Typy materiálů, uvedené v PD jsou uvedeny jen pro příkladný kvalitativní výčet. Lze je nahradit adekvátně kvalitativně podobnými materiály. 
Podmínkou pro nástavbu a rekonstrukci  budovy OÚ -  zachovat v částečném provozu místnost knihovny se vstupem pouze z návsi a bez soc.zařízení.
úprava venkovních prostor budovy OÚ - zpevněné plochy, zeleň
Stávající terén na pozemku okolo OÚ bude v podstatě zachován, budou zde pouze provedeny drobné sadové úpravy dle návrhu architekta – viz výkresová dokumentace. Proporce původního terénu na pozemku se v podstatě nemění, bude srovnán do roviny UT dle výkresové dokumentace. Od vstupu na pozemek bude proveden podél objektu přístupový chodník š.1500 mm z pískovcové velkoformátové dlažby, na chodník bude navazovat plocha s drobnými valouny v zatravňovacím roštu. Dále zde budou umístěny dvě lavičky, šlapáky z pískovce, křoviny a pozemek bude zatravněn v rozsahu dle výkresové dokumentace. Okolo objektu bude položen okapový chodníček – násyp z říčních oblázků tl. 100 mm se sklonem min. 1% od objektu. 
Vstup na pozemek zůstává zachován. Hlavní vstup na pozemek je šířky 1500 mm z přilehlé komunikace. Původní přístup do knihovny je rušen, zpevněná plocha je zde nahrazena zatravněnou plochou. Zůstává zachováno stávající dopravní řešení – viz kapitola H.
Stávající charakter oplocení pozemku zůstává zachován, jeho rozložení je patrné z výkresové dokumentace. V části přilehlé k místní komunikaci je navržen nový dřevěný plaňkový plot v.1300 mm na železobetonové podezdívce s horní hranou 200 mm nad úrovní UT. Dřevěný plaňkový plot bude uložen do dřevěných příčlí a ocelových pozinkových subtilních sloupků uložených do železobetonové podezdívky. Detailně je řešeno oplocení v architektonickém návrhu.

Ohraničení zadní a boční hranice pozemku zůstává zachováno stávajícím živým plotem.

Konstrukční a technické řešení venkovních úprav budovy OÚ 

– viz projektová dokumentace na CD.

Typy materiálů, uvedené v PD jsou uvedeny jen pro příkladný kvalitativní výčet. Lze je nahradit adekvátně kvalitativně podobnými materiály. 
