  příloha č.2
Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování víceúčelového hřiště a skateparku v rámci realizace projektu„Komplexní revitalizace veřejných prostranství a budov obce Holovousy“. 

Investor : Obec Holovousy, Holovousy 39, 508 01  Hořice

V rámci realizace stavebních prací, týkajících se projektu se počítá s těmito aktivitami:
Sportovní areál

· Dodávka vybavení a osazení Skateparku

· Vybudování víceúčelového hřiště s umělým povrchem

Sportovní areál Holovousy
vybudování skateparku a víceúčelového hřiště
Skatepark 

Stávající prostor pro umístění Skateparku je nyní zatravněn v mírném svažitém terénu. Vlastní terén je konsolidovaný a pouze zatravněný (stromy a zeleň zde není žádná).

zpevněná plocha pro prvky  skateparku není součástí nabídky, zpevněná plocha bude investorem připravena pro osazení překážek skateparku.
Vybudování a montáž překážek skateparku:

Popis překážek: dvojitá spine-minirampa, mírně zmenšená kopie „BROWN-MINIRAMPY“. Vhodná pro začínající i pokročilé jezdce na bmx, skateboardech a in-line bruslích, s vlnovým průjezdem vedle spiny, doplněná o překážky pro skateboarding ( bank. radius a pyramidu s bednou). Překážky budou umístěny na asfaltové ploše 20x10m vyspádované k delší straně.

Kostru překážek tvoří tvarově přesná žebra z dřevěných trámů 6x12 cm, pokrytá příčně fošnami 15x4 cm a povrchem Skatesmart. Překážky jsou opatřeny 60mm kopingy. Dřevo je impregnováno proti plísním, kovové prvky jsou žárově pozinkovány.
Podobnější specifikace a technické řešení – viz projektová dokumentace na CD.

Víceúčelové hřiště s umělým povrchem
Stávající stav – sportovně rekreační plocha se nachází v areálu stávajícího fotbalového hřiště v Holovousích. Areál není samostatně oplocen. Příjezd k areálu je stávající š. 350 mm. Napojení na inženýrské sítě – stávající.  Vlastní prostor vymezený pro víceúčelové hřiště není samostatně oplocen. 

Návrh – záměrem investora je vybudovat sportovní plochu s dodávkou umělého povrchu se sportovním vybavením. Povrch víceúčelového hřiště je možno navrhnout ve variantě, která bude nenáročná na údržbu, či úplnou bezúdržbovou. Variantní řešení bude vycházet ze zkušeností a správného použití dané konstrukční skladby s použitým materiálem. Variantní řešení je navrženo v použití umělého povrchu na bázi polyuretanu.
Řešení stavby : provedení zemních a přípravných prací, odvodnění plochy, vybudování vodopropustné podkladní vrstvy. Podkladní vrstvy a umělé povrchy budou vymezeny betonovým obrubníkem. Vybudováno bude oplocení. Pro vstup na hřiště jsou navrženy 2 dvoukřídlé vstupní branky š. 2m. 

Speciální dodávku představuje montáž umělého pevného sportovního povrchu.
Na ploše bude provedeno lajnování. Hřiště bude vybaveno sportovním vybavením- sítě, sloupky, koše, branky, stojany pro síťové sloupky vč.kotvení.
Po provedení sportovní plochy bude provedena úprava dotčené vnější části, s využitím stávající zeminy a osety travním semenem.

Konstrukční a technické řešení  – viz projektová dokumentace na CD.

Typy materiálů, uvedené v PD jsou uvedeny jen pro příkladný kvalitativní výčet. Lze je nahradit adekvátně kvalitativně podobnými materiály. 

Poznámka: Z projektu Komplexní revitalizace veřejných prostranství a budov obce Holovousy oproti koordinační situaci byl vyřazen objekt SO 06 Oplocení a Hřiště na minikopanou s umělým povrchem.
Předmětem této veřejné zakázky není vybudování zpevněné plochy pro skatepark.
